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大型仪器设备购置可行性论证报告





	仪器名称：
	低场核磁共振成像分析仪

	申请单位：
	**学院

	经费类别：
	xxx原始创新能力提升“两重”项目

	填表时间：
	2026
	年
	*
	月
	*
	日
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填  表  说  明

一、凡申购单价20万元及以上仪器设备（含成套设备），需进行可行性论证，并逐项填写此表。
二、单价20万元及以上仪器设备的论证工作及论证专家一般应为：
单价在20万元及以上50万元以下的大型仪器设备，由用户单位组织3人及以上专家进行论证，其中高级职称至少2人。
单价在50万元及以上100万元以下的大型贵重仪器设备，由用户单位会同实验室与资产管理处组织5人及以上专家进行论证，其中外单位专家至少1人，具有高级职称专家至少4人。
单价在100万元及以上的大型贵重仪器设备，由用户单位会同预算管理部门和实验室与资产管理处组织5人及以上专家进行论证，其中具有高级职称专家至少4人，且必须有相关领域的校外专家参与论证。
三、用户需将论证报告（PDF扫描件）提交至仪器设备采购管理系统。
四、该文件为填写模板，可根据所填内容多少自动调整。










	仪器设备名称
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]低场核磁共振成像分析仪                (红色字体填写完毕后请删除)

	是否国产
	□是 □否 
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，如政采采购选“是”，要求产品为中国境内生产且组成成本达到规定比率或特定产品的关键组件、关键工序在中国境内生产、完成，在政府采购中需填写关于符合本国产品标准的申明函并提供佐证材料。


	联系人
	王**
	联系电话
	138****0001

	主要用途
	科研  教学  □其它               

	安装地点
	江南大学***校区****楼101室

	是否特种设备、辐射装置
	□否    □是 审批编号：                        （附审批表）

	备选机型
	品牌/国别/型号/规格
	供应商及报价

	
	1. 纽迈分析/中国/NMI20-010V-I/Ø10 mm
	苏州纽迈分析仪器股份有限公司105万元

	
	1. 华兴/中国/HXMR-10/Ø10 mm
	南通华兴石油仪器有限公司100万元

	
	1. 博维科技/中国/BWNMR-0.5/Ø10 mm
	苏州博维仪器科技有限公司105万元

	主要功能及技术指标
	功能：
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5](1)食品加工过程中内部水分的MRI成像与水分扩散、迁移研究；
食品中水分的分布与水分的流动性；
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12](2)生物医用水凝胶材料研究；
(3)生物医用水凝胶材料研究；
(4)高分子材料的交联密度及成像测试；
(5)质子密度加权成像、T2加权成像、T1加权成像；
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16] ……
技术指标：
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15](1)磁体类型：永磁体
(2)磁场强度：0.5 T±0.03 T
(3)检测原子核：1H原子核
(4)磁体频率（1H）：20.01-22.56MHz
(5)磁场均匀度：≤30 ppm
……
可附页

	的性和必要性
仪器购置的目
	1.学科及科研情况介绍、2.预期该仪器对本学科项目的作用
[bookmark: OLE_LINK24](本仪器用于我校**实验/学科的科研工作，可测定无损食品品质分析、农产品加工与贮藏、畜肉水产精深加工等方面的科学研究数据，可原味在线监测物料在加工、贮藏等过程中水分、脂肪、淀粉、蛋白等的迁移变化以及分子运动规律研究。今后几年，江南大学**学院将在人才培养中强调**。低场核磁共振成像分析仪作为***实验必备的仪器，可为**提供最基本的实验条件，能提升**实验室的配置水平，提高科研人员和研究生实验能力水平。)

	况及其依据
机时利用情
	主要用于无损食品品质分析、农产品加工与贮藏、畜肉水产品精深加工等领域监测水分、脂肪、淀粉、蛋白等的迁移变化以及分子运动规律研究，预计每年使用至少1200机时
（1）****原因：?人？周/年，平均每天？小时，计？小时 
（2）****原因：?人？周/年，平均每天？小时，计？小时


	器配备情况
已有同类仪
	1.国内总配备情况、2.附近地区配备情况、3.本校同类型仪器设备配置情况
（低场核磁共振成像分析仪作为分析仪器，在全国范围内配备使用广泛。北京、南京等大量高校配备使用。我校食品学院测试平台配备同类仪器，但只支持常温测试，使用频率高。）

	共享的范围
潜在的可供共用
	□校内外□校内□本学科研究范围内
提供开放共享的服务方式，以及收费标准的初步计划

	产品理由
申购进口
	申购预算单价100万以上的进口仪器设备必须填写
□1.中国境内无法获取  □2.无法以合理的商业条件获取  □3.其它
具体理由：

	仪器的安装条件评估
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]（请评审专家认真审核安装条件并予以记录）
安装条件确认已具备在□打√，不具备需改造打╳，不涉及不标记
一、场地与空间条件确认
□1. 仪器设备占地面积、长宽高尺寸符合安装、操作及日常维护空间要求，已确认无空间受限问题。
□2. 拟安装实验室房间布局合理，预留充足人员通行通道及设备检修、拆装空间，满足使用规范。
□3. 设备安装位置与周边易燃易爆、强磁、强振类仪器设备完成安全隔离，无相互干扰风险。
□4. 场地楼面承重、楼层荷载指标经专业核算，完全满足仪器自身重量及运行动载承载要求。
□5. 针对仪器特殊安装需求，专用机房、防震基础、隔振平台等配套设施已规划或已具备建设条件。
□6. 若涉及特种设备、辐射装置安装，已单独规划专属安全操作空间，满足安全防护距离及隔离布局要求。
□7. 实验室空间装修改造方案已完成设计，涵盖墙面、地面、隔断、防护层等改造内容，符合仪器安装及安全规范要求，改造施工具备可行性。
□8. 其他：                                                                              
二、供电条件确认
□1. 仪器额定电压、供电相数（单相/三相）、额定功率及峰值功率与现有供电参数完全匹配。
□2. 供电回路容量、空气开关规格、供电线缆截面尺寸均满足仪器稳定运行负荷要求。
□3. 按仪器运行需求，独立供电专线、稳压电源、UPS不间断电源等配套供电设备已落实配置方案。
□4. 接地电阻数值、接地施工方式符合仪器防静电、防雷及防电磁干扰的技术标准要求。
□5. 供电系统漏电保护、过载保护、短路保护等安全防护装置配备齐全，安装规范到位。
□6. 针对仪器安装所需电力增容、线路改造、专用配电箱增设等电力改造事项，已完成方案编制及审批，具备施工条件。
□7. 特种设备、辐射装置专用独立供电回路已规划，配备应急断电装置，电力供应符合专项设备安全运行标准。
□8. 其他：                                                
三、供水、排水与通风条件确认
□1. 仪器所需自来水、纯水、去离子水、冷却水等水质纯度、供水压力、供水量均达标，满足运行需求。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]□2. 实验室排水系统满足仪器废液、废水排放要求，废液、废水收集与排放流程符合环保法规及污水处理相关规定，可实现安全合规处置。
□3. 实验室通风、排风系统运行正常，换气次数达到仪器运行及实验室安全标准要求。
□4. 仪器运行所需通风橱、废气处理装置、负压环境等特殊通风配套设施已配备或可按期建设完成。
□5. 实验室空调、除湿机等设备可精准调控环境温湿度，满足仪器长期稳定运行的温湿度范围要求。
[bookmark: OLE_LINK40]□6. 空间装修改造期间，供水、排水、通风管线改造方案已同步设计，与整体装修施工衔接顺畅。
□7. 其他：                                                


	仪器的安装条件评估
	四、环境条件确认
□1. 拟安装区域环境温度、相对湿度可控，且始终处于仪器允许的运行环境参数范围内。
□2. 安装场地已采取防尘、防腐蚀、防震动、防电磁干扰专项措施，符合仪器使用环境标准。
□3. 场地光照条件适宜，洁净度等级（如需）达到仪器要求的百级/千级及以上洁净室标准。
□4. 安装区域无超标噪声、辐射、生物安全隐患等特殊环境限制，不影响仪器正常运行及人员操作安全。
□5. 辐射装置安装区域已完成辐射防护环境评估，墙体、门窗、吊顶辐射屏蔽改造符合国家辐射安全防护标准，无辐射泄漏风险。
□6. 特种设备安装区域环境整洁，无腐蚀性、易燃易爆介质，温湿度及通风条件符合特种设备安全运行规范。
□7. 空间装修改造后，整体环境指标满足仪器、特种设备、辐射装置共同运行要求，无交叉污染及安全隐患。
□8. 其他：                                                
五、气路与特殊介质条件确认
□1. 仪器所需氮气、氩气、压缩空气等各类高纯气体的种类、纯度、供气压力均符合仪器技术要求。
□2. 易燃、易爆、有毒等危险气体钢瓶已存放于专用气瓶柜或气瓶间，并采取有效固定措施防止倾倒。涉及有毒、可燃气体的场所，已配有通风设施和相应的气体监测和报警装置，确保运行安全可靠。
□3. 气路管线及特殊介质储存设施的改造纳入空间装修整体方案，布局合理且符合安全操作规范。专用气体管路、减压阀、流量计等配件配套齐全，易燃、有毒气体管路已使用金属材质，管路布置整齐有序并已做好标识。气体泄漏检测报警装置或氧含量检测报警装置已安装并定期维护，符合安全运行要求。
□4. 仪器所需液氮、液氦、制冷剂等低温介质的供应渠道、储存场地及配套设施均已落实到位。在空间狭小、通风受限的区域使用窒息性气体或液氮时，已安装氧含量监测报警装置及通排风设施。
□5. 其他：                                                
六、网络与信息化条件确认
□1. 仪器所需网络带宽、网口/串口/光纤等网络接口类型均满足数据传输及设备联网控制要求。
□2. 仪器可顺利接入校园网、单位仪器共享平台及实验数据管理系统，网络连通性无障碍。
□3. 仪器数据存储、远程控制操作、配套软件授权及后续升级服务等信息化配套条件已全部落实。
□4. 仪器操作账号权限划分、数据信息安全防护、运行日志审计等信息化管理要求已明确并可执行。
□5. 辐射装置辐射监测、特种设备运行监控联网线路已规划，可接入单位安全管理系统，数据实时上传、异常报警功能完善。
□6. 网络管线、监控设备布线纳入空间装修改造方案，隐蔽工程施工规范，不影响实验室整体布局。
□7. 其他：                                                
七、安全与环保条件确认
□1. 安装场地灭火器、烟感报警器、消防喷淋等消防设施配备齐全，符合消防安全规范验收标准。
□2. 针对仪器高压、高温、辐射、生物危害、化学品接触等风险点，专项安全防护措施已落实到位。

	仪器的安装条件评估
	□3. 仪器运行产生的废气、废液、固废三废处理方案完善，排放流程符合国家及地方环保合规要求。
□4. 仪器运行应急处置预案、安全警示标识、人员防护装备配置齐全，保障操作安全。
□5. 特种设备安装、使用符合《中华人民共和国特种设备安全法》，已完成安装告知、检验检测前期准备，安全附件、防护装置齐全，操作人员持证上岗要求明确。
□6. 辐射装置已办理辐射安全许可相关前置手续，辐射防护设施验收、人员辐射安全培训、个人剂量监测等安全要求全部落实，符合国家辐射安全管理规定。
□7. 电力、空间装修改造工程符合消防安全、环保安全及特种设备安全规范，改造后通过安全验收方可投入使用。
□8. 仪器配套的特殊化学品、试剂、耗材的专用存放区域及安全管理措施已完善，易燃易爆、腐蚀性等危险化学品均已配备相应的储存柜、防遗撒托盘等设施，符合危化品管理规范。
□9. 其他：                                                
八、安装与运维配套条件确认
□1. 调研设备厂家已明确上门安装、调试、技术培训的专业人员配置及时间节点，可按期完成安装验收。
□2. 仪器日常维护、定期校准、备件更换所需专用工具及操作空间已预留，满足后期运维需求。
□3. 单位已配置具备相应操作资质的专业技术人员，可承担仪器日常操作、维护及管理工作。
□4. 仪器后续搬迁、实验室改造、功能扩容等后续调整工作具备可行性，无硬性实施障碍。
□5. 电力改造、空间装修改造施工周期、经费预算已落实，可与仪器采购、到货安装周期无缝衔接，不影响设备按期投用。
□6. 特种设备、辐射装置后续定期检验、维护保养、安全年检及专业运维人员配置已明确，建立专项运维管理机制，保障设备合规、安全运行。
□7. 其他：                                                


	[bookmark: _Hlk225752251]安装条件改造审批及落实情况
	根据上述条件评估，列为不具备条件需改造的（打╳项），需在论证前落实具体方案，并在本栏注明审批编号和经费拟列支情况
例：
（如无）本设备安装条件已具备，不涉及额外的条件改造。

本设备运行需安装独立废气排放设备，需实验室与资产管理处审批通过，预算金额XX万元，拟由XXX费用列支。改造方案主要为：

本设备运行需对空间进行改造，增加隔断、电力增容，需后勤管理处审批通过，工程预算金额XX万元，拟由XXX费用列支。改造方案主要为：

……

……






	管理方式及管理人员配备计划

	姓  名
	年  龄
	职务/职称
	专职/兼职
	备  注

	***
	35岁
	实验室主任/高级实验师
	专职
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	参与论证专家意见：
(低场核磁共振成像分析仪是目前应用范围较广的无损检测分析手段，可原味在线监测物料在加工、贮藏等过程中水分、脂肪、淀粉、蛋白等的迁移变化以及分子运动规律研究。实验平台根据自身和学科发展要求，考虑了教学实验及其他需求，合理进行了预算，较为全面的兼顾了产品的质量、售后与价格等因素，设备安装条件具备/已落实，同意并支持其采购该设备。)





年   月   日

	参加论证人员情况
	姓  名
	职称/职务
	单    位
	专家本人签字

	
	
	教授/副院长
	江南大学**学院
	组长

	
	
	教授
	江南大学**学院
	副组长

	
	
	副教授
	江南大学**学院
	

	
	
	高工/实验室主任
	江南大学**学院
	

	
	
	讲师/工程师
	江南大学**学院
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	使用单位意见
	

单位负责人签字              （盖章）
                                                 年   月   日




[bookmark: _GoBack]
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